Informações para instalação - Firmware 3.18.18 e Programador WEB 1.4.14

- A versão  de firmware 3.18.18 do PABX deve ser utilizada com o programador WEB versão 1.4.14 ( ou superior) e com a versão de firmware da placa ICIP 1.4.8

- Se o PABX estiver com a versão de firmware inferior a 3.16.23, deverá ser realizado  o procedimento abaixo,para utilizar o mesmo arquivo  de programação  da central.


1.	Com o programador WEB 1.4.14, ler a programação que está rodando na central 3.10.08 e salvar o arquivo;

2.	Com o programador WEB 1.4.14, carregar a versão 3.18.18 na  central;

3.	Com o programador WEB 1.4.14, enviar para a central a programação  que foi salva no ítem 1;


- Se o PABX estiver com a versão de firmware igual ou superior a 3.16.23, basta atualizar o PABX e posteriormente a ICIP , se houver.